{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Comment","Designator","Footprint","LCSC Part #（optional）"]
["WSF3085","Q3","TO-252-2","C148428 "]
["AO3400A","Q1,Q2","SOT-23","C20917 "]
["10uF/35V","C1","SMD-ECAP-6.3x5.8 ","C134805 "]
["0.1uF","C2,C10,C11","0603_C","C14663 "]
["100nf/50V","C3,C6,C7","0603_C","C14663 "]
["4.7uF","C4","0603_C","C19666 "]
["22nf/50V","C5","0603_C","C21122 "]
["100uF/50V","C8","SMD-ECAP-8x10 ","C176665"]
["100nF/50V","C9","0603_C","C14663 "]
["22pF","C12,C13","0603_C","C1653 "]
["LED","D1,D2,D3","0603_D","C72043 "]
["Schottky","D4","SOD-123","C8598"]
["100R","R1,R5","0603_R","C22775 "]
["4.7K","R2","0603_R","C23162 "]
["10k","R3","0603_R","C25804 "]
["1k","R4","0603_R","C21190 "]
["1K","R6","0603_R","C21190 "]
["10R","R7,R9,R11","0603_R","C22859 "]
["100k","R8,R10,R12","0603_R","C25803 "]
["6.8k","R13,R14,R15","0603_R","C23212 "]
["20k","R16,R17,R18","0603_R","C4184 "]
["ATmega168A-AU","U1","TQFP-32_7x7mm_P0.8mm","C8728 "]
["TMC2209-LA","U2","TMC2209-LA","C465949 "]
["10uH","L1","1206_L","C1051 "]
["16Mhz","Y1","SMD-5032_2P ","C112572"]