solid OpenSCAD_Model
  facet normal 0.707107 0 0.707107
    outer loop
      vertex -24.8 24.8 4.8
      vertex -20 -20 0
      vertex -20 20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0.707107 0 0.707107
    outer loop
      vertex -20 -20 0
      vertex -24.8 24.8 4.8
      vertex -24.8 -24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal -0.707107 0 0.707107
    outer loop
      vertex 20 -20 0
      vertex 24.8 24.8 4.8
      vertex 20 20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal -0.707107 0 0.707107
    outer loop
      vertex 24.8 24.8 4.8
      vertex 20 -20 0
      vertex 24.8 -24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0.707107 0.707107
    outer loop
      vertex 20 -20 0
      vertex -24.8 -24.8 4.8
      vertex 24.8 -24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0.707107 0.707107
    outer loop
      vertex -24.8 -24.8 4.8
      vertex 20 -20 0
      vertex -20 -20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 -0.707107 0.707107
    outer loop
      vertex -20 20 0
      vertex 24.8 24.8 4.8
      vertex -24.8 24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 -0.707107 0.707107
    outer loop
      vertex 24.8 24.8 4.8
      vertex -20 20 0
      vertex 20 20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 1 -0 0
    outer loop
      vertex 24.8 -24.8 4.8
      vertex 24.8 24.8 0
      vertex 24.8 24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 1 0 0
    outer loop
      vertex 24.8 24.8 0
      vertex 24.8 -24.8 4.8
      vertex 24.8 -24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex 24.8 -24.8 0
      vertex 20 -20 0
      vertex 24.8 24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex 24.8 -24.8 0
      vertex -20 -20 0
      vertex 20 -20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal -0 0 -1
    outer loop
      vertex -20 -20 0
      vertex -24.8 -24.8 0
      vertex -20 20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex -24.8 -24.8 0
      vertex -20 -20 0
      vertex 24.8 -24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex 20 20 0
      vertex 24.8 24.8 0
      vertex 20 -20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex -20 20 0
      vertex 24.8 24.8 0
      vertex 20 20 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex -20 20 0
      vertex -24.8 24.8 0
      vertex 24.8 24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex -24.8 24.8 0
      vertex -20 20 0
      vertex -24.8 -24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal -1 0 0
    outer loop
      vertex -24.8 -24.8 0
      vertex -24.8 24.8 4.8
      vertex -24.8 24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal -1 -0 0
    outer loop
      vertex -24.8 24.8 4.8
      vertex -24.8 -24.8 0
      vertex -24.8 -24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 1 -0
    outer loop
      vertex 24.8 24.8 0
      vertex -24.8 24.8 4.8
      vertex 24.8 24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 1 0
    outer loop
      vertex -24.8 24.8 4.8
      vertex 24.8 24.8 0
      vertex -24.8 24.8 0
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 -1 0
    outer loop
      vertex -24.8 -24.8 0
      vertex 24.8 -24.8 4.8
      vertex -24.8 -24.8 4.8
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 -1 -0
    outer loop
      vertex 24.8 -24.8 4.8
      vertex -24.8 -24.8 0
      vertex 24.8 -24.8 0
    endloop
  endfacet
endsolid OpenSCAD_Model
