(module JST-ZH-THRx4 (layer F.Cu) (tedit 59E2B331)
  (fp_text reference REF** (at 1.8 -3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JST-ZH-THRx4 (at 0.3 -4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -4.2 -1.8) (end -4 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 -2.2) (end -3.75 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -2.2) (end -3.75 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 1.3) (end 3.75 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 -2.2) (end 3.75 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 thru_hole rect (at 2.25 0) (size 1 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole rect (at 0.75 0) (size 1 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.25 0) (size 1 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at -0.75 0) (size 1 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
